Общество с ограниченной ответственностью

**«РосИмпортТехно»**

625016, Российская федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Хохрякова 47 оф.505

Тел /факс: **(3452) 50-75-94; 50-77-31** E-mail: [rit72@mail.ru](mailto:rit72@mail.ru)

**ООО «РосИмпортТехно» - официальный дилер по**

**Тюменской области**

Прайс-лист на продукцию от 01.02.2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование, марка** | **Двигатель** | | **Схема** | **Фото** | **Цена с НДС. тыс. рублей.** |
| 1 | **Трактор тяговый**  **К-701-Т**  (с седельно-сцепным устройством ССУ) | **235 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-3 | |  |  | 5010 |
| **300 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-5 | | 5155 |
| **350 л.с.**  ТМЗ 8481.10 | | 5460 |
| 2 | **Трактор тяговый**  **К-701МТ** | **235 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-3 | |  |  | 4970 |
| **300 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-5 | | 5115 |
| **350 л.с.**  ТМЗ 8481.10 | | 5355 |
| **3** | **Трактор**  **сельскохозяйственный**  **К-702М-СХТ** | **235 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-3 | |  |  | 5540 |
| **300 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-5 | | 5865 |
| **350 л.с.** ТМЗ 8481.10 | | 6360 |
| 4 | **Трактор сельскохозяйственный К-702М-СХТ**  (Гидросистема Bosch-Rexroth, подрессоренный передний мост.) | **Т1** | **300 л.с.** ЯМЗ-238 НД-5 |  |  | 6335 |
| **Т2** | **350 л.с.**  ТМЗ 8481.10 | 6980 |
| **Т3** | **390 л.с.**  ТМЗ 8481.10-02 | 7510 |
| **Т4** | **420 л.с.**  ТМЗ 8481.10-04 | 7795 |
| **5** | **Трактор-тягач**  **К-703МА-12-04-Т**  (с универсальным отвалом и гидрокрюком,  ширина отвала 3360мм) | **235 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-3 | |  |  | 5460 |
| **300 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-5 | | 5610 |
| **350 л.с.** ТМЗ 8481.10 | | 5915 |
| **6** | **Трактор-тягач К-703МА-12-04-Т**  (с универсальным отвалом и сельхоз навеской на задней полураме и гидрокрюком,  ширина отвала 3360мм) | **235 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-3 | |  |  | 5620 |
| **300 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-5 | | 5765 |
| **350 л.с.** ТМЗ 8481.10 | | 6070 |
| 7 | **Трактор-тягач К-703МА-12-04-Т**  (с отвалом **«ВЕПС»** и сельхоз навеской на задней полураме и  гидрокрюком) | **235 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-3 | |  |  | 5775 |
| **300 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-5 | | 5922 |
| **350 л.с.**  ТМЗ 8481.10 | | 6225 |
| 8 | **Снегоочиститель**  **К-703-ОС-Т**  Фрезерно-роторный | **235 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-3 Производительность т/час 1200 | |  |  | 7266 |
| **300 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-5 Производительность т/час 1500 | | 7415 |
| 9 | **Снегоочиститель К-703-ОС-Т**  Фрезерно-роторный  ( с отвалом универсальным, в кабине реверсивный пост) | **235 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-3 Производительность т/час 1200 | |  |  | 8225 |
| **300 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-5 Производительность т/час 1500 | | 8370 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | **Снегоочиститель К-703-ОС-Т**  Фрезерно-роторный  (с бульдозерным отвалом «ВЕПС» с изменением геометрии, в кабине реверсивный пост) | **235 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-3 Производительность т/час 1200 |  |  | 8380 |
| **300 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-5  Производительность т/час 1500 |
| 8526 |
| 11 | **Машина**  **для строительства,**  **ремонта и содержания дорог ДМ-15Т**  ширина отвала 4500 мм | **235 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-3 |  |  | 5990 |
| 12 | **Машина**  **для строительства, ремонта и содержания дорог ДМ-15Т**  (на передней полураме установлен гидрокрюк) | **235 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-3 |  |  | 6050 |
| **300 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-5 | 6200 |
| 13 | Колесный  универсальный бульдозер  **К-702М-МБА-БКУТ** | **235 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-3 |  |  | 6230 |
| 14 | Бульдозер колесный  **К-701-БК-Т** | **235 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-3 |  |  | 5460 |
| 15 | **Универсальная дорожная машина**  **К-702МВА-УДМ-Т** | **235 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-3 |  |  | 7300 |
| 16 | **Универсальная дорожная машина**  **К-702МВА-УДМ-Т**  ( бульдозерный отвал ВЕПС с изменением геометрии) | **235 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-3 |  |  | 7455 |
| 17 | Универсальная дорожная машина ( с доп. оборудованием)  **К-702МВА-УДМ-Т** | **235 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-3 |  |  | 8085 |
| 18 | Универсальная дорожная машина  **К-702МВА-УДМ-Т**  **(база К-701)** | **235 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-3 |  |  | 6530 |
| 19 | Универсальная дорожная машина  **К-702МВА-УДМ-Т**  (база К-701)  ( бульдозерный отвал ВЕПС с изменением геометрии) | **235 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-3 |  |  | 6690 |
| 20 | **Погрузчик фронтальный**  **ПК-4( ПФ-1)**  (Грузоподъёмность 4т) | **235 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-3 |  |  | 5800 |
| **21** | **Погрузчик фронтальный**  **К-702М-ПК-6-Т**  (Грузоподъёмность 6т) | **235 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-3 |  |  | 6395 |
| **22** | **Погрузчик леса**  **К-702М-ПЛК-6-Т** | **235 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-3 |  |  | 6510 |
| **23** | **Погрузчик леса**  **( с доп. оборудованием)**  **К-702М-ПЛК-6-Т** | **235 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-3 |  |  | 7300 |
| **24** | **Лесопогрузчик штабелер**  **К-703М-ЛТ-195-Т** | **235 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-3 |  |  | 6090 |
| **25** | **Машина трелевочная**  ( с манипулятором СФ-85)  **МЛ-56АТ** | **235 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-3 |  |  | 6890 |
| **26** | **Опороперевозчик К-702М-ОП-Т** | **235 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-3 |  |  | 5985 |
| **27** | **Опороперевозчик**  **К-702М-ОП-Т**  ( с отвалом универсальным, в кабине реверсивный пост) | **235 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-3 |  |  | 6800 |
| 28 | **Сварочный агрегат АС-81-Т**  (4-х постовой) | **235 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-3 |  |  | 5820 |
| 29 | **Сварочный агрегат АС-81-Т**  (8-ми постовой) | **300 л.с.**  ЯМЗ-238 НД-5 | 6230 |
| 30 | Дополнительная комплектация  на трактора | РВД – северного исполнения. | |  | 30 |
| Установка обогреваемого фильтра очистки топлива. | |  | 25 |
| Установка автономного воздушного отопителя кабины | |  | 55 |
| Кондиционер | |  | 60 |
| Подогрев дизельного топлива в топливном баке от сист подогревателя двигателя. | | емы предпускового | 30 |

Вся техника сертифицирована. Гарантийный срок работы техники – 12 или 1000 м/ч. месяцев.